{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Data ind fra GIS","Graf","Graf data","Tekniske data","Opsætning"],"not_rendered":{"charts":1,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Data ind fra GIS","index":0,"n_rows":2,"n_cols":11,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Vejstrækning","Længde","Dimension","Anlægsår","Ledningstype","Materialetype","Renoveringsår","Materialetype år","Risiko","Økonomi","Renoveringsplan"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Vandledningsudtræk[[#This Row],[Anlægsår]]<>\"\",IFERROR(EDATE(Vandledningsudtræk[[#This Row],[Anlægsår]],Vandledningsudtræk[[#This Row],[Materialetype år]]*12),\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Vandledningsudtræk[[#This Row],[Materialetype]],tblLednType[Ledninger Type],tblLednType[Score],\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Vandledningsudtræk[[#This Row],[Dimension]],tblRisikoLedning[Risiko (Ledningsdimension i mm.)],tblRisikoLedning[Score],,-1)","v":5},{"$f":"Vandledningsudtræk[[#This Row],[Længde]]*PrisPrMeter","v":0},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(Vandledningsudtræk[[#This Row],[Risiko]]<3,Vandledningsudtræk[[#This Row],[Renoveringsår]]-5,3<=Vandledningsudtræk[[#This Row],[Risiko]],Vandledningsudtræk[[#This Row],[Renoveringsår]],Vandledningsudtræk[[#This Row],[Risiko]]>3,Vandledningsudtræk[[#This Row],[Renoveringsår]]+Vandledningsudtræk[[#This Row],[Risiko]]),\"\")","v":""}]

{"sheet":"Graf","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Graf data","index":2,"n_rows":1,"n_cols":2,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Renoveringsplan","Økonomi"]

{"sheet":"Tekniske data","index":3,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Ledninger Type","Score",null,"Risiko (Ledningsdimension i mm.)","Kolonne1","Score",null,"score","Beskrivelse"]
[null,"PVC, hvid ",50,null,{"$f":"F4+1","v":111},9999,5,null,1,"Ikke kritisk placering, høj kvalitet på materialer, nedprioriteres, ingen brud eller haveribaseret tilgang"]
[null,"PVC, grå",50,null,{"$f":"F5+1","v":64},110,3,null,2,"Ikke kritisk placering,  materialer ok, nedprioriteres lidt, igen brud"]
[null,"Stål, m asfalt/tjære",75,null,0,63,1,null,3,"Neutral følg levealder"]
[null,"Eternitrør ",75,null,null,null,null,null,4,"Bør prioriteres op i forhold til levealder, kvaliteten lav på materialer, nogle brud"]
[null,"PE",100,null,null,null,null,null,5,"Kritisk placering,  Dårlig kvalitet, bør renoveres så hurtigt som muligt, mange brud og kritisk ledning"]
[null,"PEL",50]
[null,"Støbejern",75]
[null,"Ukendt"]
[]
[]
[null,"Strategi opprioritering af projekt grundet følgende","Brug tethys, SRO"]
[null,"Pesticider"]
[null,"Sammelægninger"]
[null,"Nødforbindelser"]
[null,"Byudvikling"]
[null,"Egne ønsker til udvikling"]
[null,"Kommunens årlig asfaltrenovering"]
[null,"Total",{"$f":"SUBTOTAL(103,tblStrategi[Brug tethys, SRO])","v":0}]
[]
[]
[null,"Pris ledningsrenovering:",2200]

{"sheet":"Opsætning","index":4,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Excel GIS kildefil:","W:\\Officekursus\\Kunder\\2022.07.17 Danske Vandværker\\Data\\Vandledningsudtræk KORT.xlsx"]